Znak sprawy: 04/03/PUZGM/2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**Składam ofertę na: **prace remontowe –**

**REMONT I ETAPU HYDROIZOLACJI MURÓW FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

**W NOWYM TOMYŚLU, PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8**

|  |
| --- |
|  |
|
| ADRES INWESTYCJI: | **PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8, 64-300 NOWY TOMYŚL** |
|  |  |
| **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8** |  |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | **PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8, 64-300 NOWY TOMYŚL** |
|  |  |

1. Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. NIP …………………………………………………………………

3. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy oraz dane kontaktowe:

…………………………………………………………………

4. Potwierdzam zdolność – potencjał techniczny, kadrowy i sprzętowy do wykonania realizacji robót budowlanych wg następującego przedmiaru prac:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| **1** |  | **MECHANICZNE WYKONANIE PDCIĘCIA I HYDROIZOLACJI POZIOMEJ MURÓW ZEWNĘTRZNYCH**  |
| 1d.1 | TZKNBK VII -13 | Izolacja murów fundamentowych o grubości do 51 cm przez mechaniczne podcięcie i ułożenie izolacji z maty z włókna szklanego | m | 93,000 |   |  |
| **Razem dział: MECHANICZNE WYKONANIE PDCIĘCIA I HYDROIZOLACJI POZIOMEJ MURÓW ZEWNĘTRZNYCH**  |  |
| **2** |  | **REMONT POSADZKI I CHODNIKA**  |
| 2d.2 | KNNR 3 0403-01 | Rozbiórka elementów betonowych - rozbiórka kostki betonowej wraz z podbudową zasadniczą betonową, złożenie materiału na palety z zabezpieczeniem materiałów | m3 bet. | 60,000 |   |  |
| 3d.2 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru gruzu i nasypów gruntów spoistych | m3 | 37,500 |   |  |
| 4d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 37,500 |   |  |
| 5d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 37,500 |   |  |
| 6d.2 | KNKRB 2 0601-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne bitumiczno-kaucuzkowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych wykonywane na zimno | m2 | 17,500 |   |  |
| 7d.2 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie betonwej o grubosci do 15 cm i odtworzeniem nasypu | m2 | 50,000 |   |  |
| **Razem dział: REMONT POSADZKI I CHODNIKA**  | **0,00** |
| **3** | **45111300-1** | **WYNIESIENIE I UTYLZIACJE ODPADÓW BUDOWLANYCH** |
| 8d.3 | KNR 4-01 0108-11 | Usuniecie - wyniesienie śmieci i odpadu | KONTENER | 1,000 |   |  |
| 9d.3 | KNR 4-01 0108-11 | Rozładunki ręczne i załadunki materiałow - płytek z samochodów dostaw do piwnicy, transport ręczny (jeżeli materiał kupuje Inwestor) | kpl. | 0,000 |   |  |
| **Razem dział: WYNIESIENIE I UTYLZIACJE ODPADÓW BUDOWLANYCH** |  |
| Kosztorys netto |  |
| VAT 8% |  |
| Kosztorys brutto |  |

5. Oferuję cenę w wysokości:

**netto ………………………………………………………
VAT (8,0%) ……………………………………………..
brutto ……………………………………………………**

**słownie wartość brutto: ……………………………………..**

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

…………………….……………………
(Data, czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy)